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	Республика Башкортостан Администрация сельского поселения

Ишимбаевский сельсовет муниципального района 

Салаватский район 

	   452499, Ишембай ауылы, Йәштәр урамы, 6

   тел.: (34777) 2-76-16, 2-76-45
	
	452499, с. Ишимбаево, ул. Молодежная, 6

               тел.: (34777) 2-76-16, 2-76-45




Ҡ  А Р А Р                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16 август  2018 йыл                     №40                    16  августа   2018 года
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов сельского поселения Ишимбаевский сельсовет в области пожарной безопасности
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными Законами от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории  сельского поселения Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, Администрация  сельского поселения Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:                  

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложения к настоящему постановлению.
         2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:
2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению.
2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.
3.Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории  сельского поселения Ишимбаевский сельсовет, изготовить пожарные щиты, на которых разместить первичные средства пожаротушения.   
4.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Порядком обнародования муниципальных правовых актов  сельского поселения  Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан
 5. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.
Глава   сельского  поселения:                                              З.Р.Шаяхметова
Приложение
к постановлению администрации 
сельского поселения  Ишимбаевский сельсовет 

муниципального района Салаватский район 
Республики Башкортостан
от 16 августа 2018 года  №40
Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности
(пользовании) граждан, на территории сельского поселения
Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский

район Республики Башкортостан
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Наименование помещения, строения 
	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)

	
	
	огнетушители <1>
	внутриквартирный пожарный кран 
	емкость с водой <2>
	ведро 
	ящик с песком <3>
	лопата 

	1.
	Индивидуальные жилые дома
	1
	-
	1 
	1 
	1 
	2 

	Примечания:
	1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

	
	2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

	
	3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.


